ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ  : ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ
Τάξη: Γ' ΕΠΑΛ
Τομέας: Ηλεκτρολογικός (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ)
Ονομ/μο μαθητή:........................................................................................................................
Καθηγητής: Τζέμος Δ.
Εργασίες:
1. Συνδέστε το start1 στην είσοδο Ι1, το stop στην Ι2 , το start2 στην είσοδο Ι3 και την επαφή 97-98 του θερμικού στην Ι4.
2. Τροφοδοτήστε το PLC με τη παροχή 220 V AC
3. Ονοματίστε όλα τα εξαρτήματα δίπλα στο αντίστοιχο σύμβολο και εξηγήστε τι κάνει το καθένα.
4. Να σχεδιάσετε το συμπληρωμένο σχέδιο στο μιλιμετρέ και να το παραδώσετε στο επόμενο μάθημα.
[image: image1.jpg]Zxijpa 5.9: KukAwpa 10xiog anAou auréparou diakonin avaotpodrs yia m Asiroupyia
HIKPOU KIVNTIipa OUVEXOUS Peuparog napdAAnAng Sisyepong.




[image: image2.jpg]EKKINHZH KAl AAAATH ®OPAZ NEPIZTPO®HE KIN Z.P. MAPAAAHAHZ AIEFTEPZHZ

ZTAPT -

E = o 8 ”

Iron

1z  J

] [

;
;

i B

-

BAABHE
Qu




  






























    ΕΙΣΟΔΟΙ 





L1     N





L1





L1





  Ι1                        Ι2                                   Ι3                         Ι4                        





ΕΞΟΔΟΙ


      Q1               Q2                        Q3                         Q4





K1


πηνίο ρελε





Λάμπα


λειτουργίας





start1





stop





θερμικό





start2





98





97





θερμικό





K2


πηνίο ρελε





Λάμπα


βλάβης





A1





A1





A2





A2





96





95





N








3

