ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ATΚΒΔ ΜΕ PLC
Τάξη: Γ' ΕΠΑΛ

Τομέας: Ηλεκτρολογικός (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ)

Ονομ/μο μαθητή:........................................................................................................................

Καθηγητής: Τζέμος Δ.

Εργασίες:

1. Συνδέστε την επαφή 97-98 του θερμικού στην Ι3 , το START στην Ι1 και το STOP στη Ι2.

2. Τροφοδοτήστε το PLC με τη παροχή 220 V AC

3. Συνδέστε την έξοδο Q1 στο πηνίο (Α1) και το πηνίο (Α2) με το θερμικό. Συνδέστε τη

λάμπα λειτουργίας με την έξοδο Q2 και τη λάμπα βλάβης με την έξοδο Q3
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