ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΥΓΡΩΝ
Τάξη: Γ' ΕΠΑΛ
Τομέας: Ηλεκτρολογικός (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ)
Ονομ/μο μαθητή:........................................................................................................................
Καθηγητής: Τζέμος Δημήτριος
Εργασίες:
1. Συνδέστε το start1 στην είσοδο Ι1, το stop στην Ι2
2. Τροφοδοτήστε το PLC με τη παροχή 220 V AC
3. Ονοματίστε όλα τα εξαρτήματα δίπλα στο αντίστοιχο σύμβολο και εξηγήστε τι κάνει το καθένα.
4. Να σχεδιάσετε το συμπληρωμένο σχέδιο στο μιλιμετρέ και να το παραδώσετε στο επόμενο μάθημα.

Σύνδεση στοιχείων στο PLC
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