ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟ t (10 δευτερ.) με τερματικούς διακόπτες για άνοιγμα - κλείσιμο, κινητήρα Σ.Ρ. παράλληλης διέγερσης, διακόπτη απενεργοποίησης (σταμάτημα κινδύνου) και με χειροκίνητη λειτουργία μπουτόν Start

Τάξη: Γ' ΕΠΑΛ
Τομέας: Ηλεκτρολογικός (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ)
Ονομ/μο μαθητή:........................................................................................................................
Καθηγητής: Τζέμος Δ.
Εργασίες:
1. Συνδέστε το start1 στην είσοδο Ι1, το διακόπτη on - off στην Ι2 , την επαφή 1-3 του μικρορελέ στην είσοδο Ι3, την επαφή 97-98 του θερμικού στην Ι4, τους τερματικούς διακόπτες για το άνοιγμα και κλείσιμο στις εισόδους Ι5 και Ι6 αντίστοιχα.
2. Τροφοδοτήστε το PLC με τη παροχή 220 V AC
3. Ονοματίστε όλα τα εξαρτήματα δίπλα στο αντίστοιχο σύμβολο και εξηγήστε τι κάνει το καθένα.
4. Να σχεδιάσετε το συμπληρωμένο σχέδιο στο μιλιμετρέ και να το παραδώσετε στο επόμενο μάθημα.
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