ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ – ΣΧΕΔΙΟ 1: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥΣ ΤΟΥ PLC   (Σύνδεση μπουτόν start – stop, επαφών θερμικού, ρελέ, ενδεικτικών λυχνιών λειτουργίας- βλάβης)
Τάξη: Γ' ΕΠΑΛ
Τομέας: Ηλεκτρολογικός (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ)
Ονομ/μο μαθητή:........................................................................................................................
Καθηγητές: Τζέμος Δ.
Εργασίες:
1. Συνδέστε ένα μπουτόν start στην είσοδο Ι1, ένα stop στην Ι2, την επαφή 97-98 του θερμικού στην Ι3 στο παρακάτω σχέδιο.
2. Τροφοδοτήστε το PLC με τη παροχή 220 V AC
3. Συνδέστε ένα δεύτερο ρελέ στην έξοδο Q2 ώστε υπάρχει προστασία από το ίδιο θερμικό.
4. Ονοματίστε όλα τα εξαρτήματα δίπλα στο αντίστοιχο σύμβολο και εξηγήστε τι κάνει το καθένα.
5. Να σχεδιάσετε το συμπληρωμένο σχέδιο στο μιλιμετρέ και να το παραδώσετε στο επόμενο μάθημα.
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