ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ : ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
Τάξη: Γ' ΕΠΑΛ
Τομέας: Ηλεκτρολογικός (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ)
Ονομ/μο μαθητή:........................................................................................................................
Καθηγητής: Τζέμος Δημήτριος
Εργασίες:
1. Συνδέστε το stop1 στην είσοδο Ι1, το start1 στην Ι2 , τον διακόπτη στην είσοδο Ι3, το θερμικό στην είσοδο Ι4.
2. Τροφοδοτήστε το PLC με τη παροχή 220 V AC
3. Ονοματίστε όλα τα εξαρτήματα δίπλα στο αντίστοιχο σύμβολο και εξηγήστε τι κάνει το καθένα.
4. Να σχεδιάσετε το συμπληρωμένο σχέδιο στο μιλιμετρέ και να το παραδώσετε στο επόμενο μάθημα.

Σύνδεση στοιχείων στο plc
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Κύκλωμα ισχύος - Βοηθητικό κύκλωμα κλασικού αυτοματισμού
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Πρόγραμμα σε γλώσσα FBD
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Πρόγραμμα σε γλώσσα LADDER
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