
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
Τάξη: Γ' ΕΠΑΛ
Τομέας: Ηλεκτρολογικός (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ)
Ονομ/μο μαθητή:........................................................................................................................
Καθηγητής: Τζέμος Δημήτριος
Εργασίες:
1. Συνδέστε το start1 στην είσοδο Ι1, το stop στην Ι2, το start2 στην είσοδο Ι3 και την επαφή 97-98 του θερμικού στην Ι4 .
2. Τροφοδοτήστε το PLC με τη παροχή 220 V AC
3. Ονοματίστε όλα τα εξαρτήματα δίπλα στο αντίστοιχο σύμβολο και εξηγήστε τι κάνει το καθένα.
4. Να σχεδιάσετε το συμπληρωμένο σχέδιο στο μιλιμετρέ και να το παραδώσετε στο επόμενο μάθημα. 
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Zxrjpa 5.7: ZuvdeouoAoyia Tou KUKAWHATOS 10XU0§ aurdparou Slakontn avaoctpodri yia m
Aeiroupyia povogaoikou nAekTpokivinTipa BeaxukukAwpEvou Spopga.
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